**BREWISTA Smart Scale II**

 ****

*Благодарим вас за покупку весов Brewista Smart Scale.*

*При соответствующем обращении эти весы обеспечат вам много лет безупречной работы.*

1. Платформа
2. Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ
3. Кнопка выбора РЕЖИМА
4. Индикатор уровня заряда батареи
5. Таймер
6. ЖК экран
7. Вес
8. Кнопка тарирования
9. Кнопка выбора времени

Рис.А: компоненты и функции

**Ознакомьтесь с инструкцией пользователя перед первым использованием и сохраните для дальнейшего пользования**

1 год ограниченной гарантии

**Общее техническое обслуживание и уход за прибором**

* Избегайте воздействия сильной жары или холода
	+ Весам всегда нужно адаптироваться к окружающей температуре воздуха.
* Храните весы в чистой окружающей обстановке
	+ Чрезмерная пыль, грязь, вибрации, воздушные потоки, также как и близость к другому электронному оборудованию могут отрицательно повлиять на точность данных весов.
* Обращайтесь с весами осторожно.
	+ Размещайте взвешиваемые материалы аккуратно на поверхности.
	+ Несмотря на то, что данные весы гарантируют долговечность использования, избегайте грубого обращения с ними, т.к это может привести к повреждению внутренних компонентов.
	+ Избегайте встряхивания и не роняйте весы.
	+ Помните, что весы - точное устройство и требует соответствующего обращения.

**Технические характеристики и функции:**

* Емкость: 2000 г/7 унций
* Точность: 0,1 г
* Единицы измерения: граммы (г) или унции (oz)
* Основные функции: ON/OFF (вкл/выкл), MODE (режим), TARE (тарирование) , TIME (время).
* Дисплей – ЖК- дисплей с подсветкой
* Авто отключение
	+ По умолчанию функция автоматического выключения установлена на 180сек.
	+ Автоматическое выключение может быть установлено на 60 сек, 120 сек, 180 сек или отключено вручную.
* Режимы работы: 4 (четыре) автоматических режима и 2(два) ручных режима
* Питание: перезаряжаемая батарея

**Настройка режима:**

1. Включите шкалу нажав кнопку ON/OFF.
2. Подождите, пока на экране не появится 0.
3. Нажмите кнопку MODE/режим
* На дисплее появится надпись «1», «2», «3», «4», «5», «6»
* Нажмите снова на кнопку MODE чтобы выбрать режим из этих 6

**Единицы измерения:**

Переключите единицы измерения с граммов на унции, удерживая кнопку MODE/режим нажатой в течение 4 секунд. Повторите этот шаг, чтобы вернуться к измерению в граммах.

**Заряд аккумулятора:**

1. Откройте крышку USB порта и вставьте маленький конец USB кабеля в порт.
2. Вставьте большой конец USB кабеля в разъем компьютера, зарядное устройство или другое устройство для заряда аккумулятора весов.
3. Весы автоматически включатся для проверки зарядки.
* Мы рекомендуем в это время отключить весы вручную, чтобы сократить время зарядки.
* Когда на шкале появятся 4 полосы, это означает полный заряд аккумулятора.

***! Зарядная батарея наших весов поставляется с защитной схемой, чтобы избежать излишнего заряда. Мы настоятельно рекомендуем отключить весы, когда они полностью заряжены, чрезмерная зарядка приведет к повреждению аккумулятора.***

***! Поставьте весы на заряд, как только исчезнет последняя полоска индикатора уровня заряда, не ждите, пока весы отключатся из-за отключения заряда.***

**Обращение с весами:**

Обратите внимание: при снятии продукта с весов не нажимайте с силой на платформу. Это может привести к неточным показаниям.

**Режим 1:**

(полностью ручной)

* Нет автоматических функций
* Пользователь тарирует и устанавливает время нажимая на соответствующие кнопки
* Таймер останавливается и заново запускается повторным нажатием кнопки TIME

**Режим 2:**

(Авто-тарирование и авто-таймер с немедленным запуском таймера для приготовления эспрессо)

1. Поместите чашку на весы
* Время устанавливается на 0.00 и вес устанавливается на 0.0 г
* Запускается таймер подсчета
1. Снимите чашку после заваривания
* Отображаются последнее время и вес
* После 5 секунд задержки время возвращается к 0.00 , вес к 0,0 г.

**Режим 3:**

(Авто-тарирование и ручной таймер для приготовления эспрессо)

1. Поместите чашку на весы
* Время установится на 0,00, вес установится на 0,0 г
1. Нажмите кнопку на эспрессо машине, чтобы начать заваривание и нажмите кнопку TIME/время на шкале одновременно.
* Запускается таймер подсчета
1. Снимите чашку после заваривания
* Показания весов останутся на дисплее в течение 5 секунд после того, как убрана чашка.
* После 5-ти секундной задержки время возвращается к показателю 0,00 и вес к показателю 0,0 г.

**Режим 4:**

(только автоматическое тарирование; таймер не активен для приготовления эспрессо)

1. Поместите чашку на весы
* Показания весов устанавливаются на 0,0г (авто-тарирование)
1. Нажмите кнопку на эспрессо машине для начала заваривания.
2. Вес отображается как добавленный
3. Снимите чашку с весов после заваривания
* Показания веса остаются на дисплее в течение 5 (пяти) секунд после снятия чашки
* После 5-секундной задержки вес возвращается к 0,0 г.

**Режим 5**

(Авто-тарирование и автозапуск таймера в момент, когда жидкость попадает в чашку для приготовления эспрессо).

1. Поместите чашку на весы.
* Показания весов устанавливаются на 0,0г (авто-тарирование)
1. Нажмите кнопку на эспрессо машине для начала заваривания.
* Когда жидкость попадает в чашку таймер автоматически начинает отсчет. Чтобы приостановить таймер, нажмите кнопку TIME/время.
1. Снимите чашку с весов после заваривания
* Показания веса остаются на дисплее в течение 5 (пяти) секунд после снятия чашки
* После 5-секундной задержки индикатор времени возвращается к 0,00, вес возвращается к 0,0 г.

**Режим 6**

(для заваривания методом Пуровер)

1. Поместите сосуд для варки на платформу весов.
* Показания веся устанавливаются на 0,0 г (авто-тарирование)
1. Насыпьте кофейные зерна в сосуд для заваривания
2. Отрегулируйте количество кофейных зерен до желаемого уровня.
3. Как только платформа выровняется, нажмите кнопку TARE(тарирование)
4. Начинайте добавлять воду к кофейным зернам
* Запускается таймер подсчета
1. Снимите чашку поле заваривания
* Показания веса остаются на дисплее в течение 5(пяти) секунд после снятия чашки.
* После 5-секундной задержки индикатор времени возвращается к 0,00, вес возвращается к 0,0 г.

**Настройка автоматического выключения**

* По умолчанию функция автоматического выключения установлена на 180 секунд.
* Автоматическое выключение может быть установлено на 60 секунд, 120 секунд, 180 секунд или отключено вручную.
* Чтобы изменить или отключить эту функцию:
1. Отключите весы
2. Нажмите и удерживайте кнопку On/Off (вкл/выкл)
3. Удерживая кнопку On/Off (вкл/выкл) быстро нажимайте кнопку TARE (тарирование) 4-5 раз пока на дисплее не появится надпись «180»
4. Отпустите обе кнопки
5. Нажмите на кнопку MODE(режим) для выбора 0/60/120/180
* Если выбран «0», функция автоматического выключения будет отключена.
1. После выбора нужного времени снова нажмите на кнопку On/Off (вкл/выкл)
2. На дисплее появится надпись “Pass” (пройти) для подтверждения данной настройки.
3. Шкала автоматически выключится.

**Функция тарирования**

В режиме «AUTO» функция тарирования отключается.

В ручном режиме: при необходимости нажмите кнопку TARE (тарирование)

***Примечания:***

Если выбрано значение «60», «120» или «180», шкала отключится после указанного количества секунд бездействия.

Если функция автоматического выключения отключена, весы не отключатся сам по себе.

Обратите внимание: для подержания более длительного срока службы батареи выключайте весы, нажимая кнопку включения/выключения после каждого использования.

**Силиконовый коврик**

Использование силиконового коврика не является обязательным. Он включен в комплект для обеспечения дополнительной водонепроницаемости. Он также предотвращает небольшие колебания веса, вызванные резкими перепадами температуры на платформе.

* Поместите силиконовый коврик на платформу с логотипом Brewista, который должен читаться слева направо.
* Убедитесь, что коврик полностью покрывает платформу, не мешая перемещению платформы.
* Силиконовый коврик можно мыть в посудомоечной машине (на верхней полке).

**Калибровка**

1. Пока весы выключены одновременно нажмите и удерживайте кнопку ON/OFF и кнопку MODE (режим), пока на ЖК дисплее не появится внутренний код, затем отпустите обе кнопки.
2. Нажмите снова кнопку MODE
* На ЖК экране появится надпись 0,0 г.
1. Поместите груз весом 500 г в центр платформы.
* На ЖК дисплее отобразится внутренний код.
1. Нажмите снова кнопку MODE
2. На ЖК дисплее появится надпись “PASS”
3. Калибровка завершена

**Предупреждающие сообщения**

* “EEEE”: перезагрузка

- Быстро снимите вес с платформы, чтобы защитить весы

* “UNST”:

- Весы не установлены устойчиво во время запуска. Отключите весы, установите на стабильную поверхность и перезапустите весы.

* Внутри весов находится вода. Вытряхните лишнюю воду и дайте высохнуть.

**Инструкции по очистке**

Весы обработаны водостойким нано-покрытием. Однако, не рекомендуется мыть весы под проточной водой. Пожалуйста, следуйте данным инструкциям по очистке весов:

1. Вымойте внешнюю поверхность весов мягкой влажной тканью.
2. Не смывайте накипь под проточной водой.
3. Оставьте весы высыхать на подставке для посуды таким образом, чтобы ЖК дисплей и кнопки указывали вверх.

***! Не используйте жидкий отбеливатель или другие агрессивные химические средства.***

***! Не используйте металлические сетки или абразивные губки, т.к это может поцарапать поверхность.***

***! Не погружайте весы в воду.***

***! Избегайте попадания воды непосредственно в весы, т.к вода может попасть внутрь. В этом случае время высыхания может превышать 4 часа.***

***! Капли воды на ЖК дисплее не будут мешать взвешиванию. Эти капли высохнут и исчезнут.***

***! Если на весах отображается «UNST» или показания скачут после очистки, это означает, что вода все еще находится внутри весов. Просто вытряхните лишнюю воду и дайте весам просохнуть.***

*Следуя данным инструкциям по уходу, вы сократите время высыхания и ваши весы прослужат вам надежно много лет.*